4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2013-03-17 UT -20 -10 0 10 20

IMF

-150

-100 -50 0 50

SYMH [nT]

B_Y B_Z

-15

-5

5

X [R_E]

-15 -5 5 15 Y [R_E]

06 UT

500 km/s

(a)

60^°

80^°

12

18 06 (e)

0.5 km/s

60^°

80^° 18 06 (i)

0.2 A/m^2

60^°

80^° 18

00 MLT

06 (m)

1.0 mW/m^2

-15

-5

5

-15 -5 5 15

07 UT (b)

60^°

80^°

12

18 06 (f)

60^°

80^° 18 06 (j)

60^°

80^° 18

00 MLT

06 (n)

-15

-5

5

-15 -5 5 15

09 UT (c)

60^° 80^°

12

18 06 (g)

60^° 80^° 18 06 (k)

60^° 80^° 18

00 MLT

06 (o)

-15

-5

5

-15 -5 5 15

11 UT (d)

-2

0

2 log_{10} P [nPa]

60^° 80^°

12

18 06 (h)

-2

0

2

WID [km/s]

60^° 80^° 18 06 (l)

-1

0

1

FAC [ A/m^2]

60^° 80^° 18

00 MLT

06 (p)

0

5

10

EnFlux [mW/m^2]