60^°

80^°

12

18

00 MLT

06

Diffuse on

63.2 GW

1.0 mW/m^2

(a)

0 10 20 EnFlux [mW/m^2]

2013-03-17T11-10-00

60^°

80^°

12

18

00 MLT

06

7.3 MA

min: -1.9 A/m^2 max: 2.5 A/m^2

0.2 A/m^2 (b)

-1 0 1 FAC [ A/m^2]

60^°

80^°

12

18

00 MLT

06

(c)

-2 0 2 WID [km/s]

50 60 70 80 90 0 3 6 9 12 15 18 21 24

EnFlux [mW/m^2]

-2

-1

0

1

2

FAC [ A/m^2]

MLT=20.0

(d)

-2

-1

0

1

2

WID [km/s]

60^°

80^°

12

18

00 MLT

06

Diffuse off

15.4 GW

1.0 mW/m^2

(e) 60^°

80^°

12

18

00 MLT

06

4.5 MA

min: -2.3 A/m^2 max: 1.8 A/m^2

0.2 A/m^2 (f) 60^°

80^°

12

18

00 MLT

06

(g)

50 60 70 80 90 MLAT [deg] 0 3 6 9 12 15 18 21 24

EnFlux [mW/m^2]

-2

-1

0

1

2

FAC [ A/m^2]

(h)

-2

-1

0

1

2

WID [km/s]